**新8型滑触线简介及图文详情**

产品名称: **XBHX 新8型滑触线**  
产品型号: XBHX   
产品相关: 扁平橡套软电缆/单极组合式滑触线/滑触线指示灯/集电器/工字钢滑车/扁平电缆/电车线/

产品供给: 重庆天宝滑线电气有限公司

**新8型滑触线简单介绍**

     新8型滑触线导体为铝质异型材：具有垂直方向和水平方向上的刚度，而且具有非常大的表面面积，可 以 保证充分的散热，导体内面压合有一不锈钢条：作为十分耐磨的接触面。 PVC 护套或 BAYBLEND 护套；可以根据规定的安全标准提供一定的防护等级，护套的形状使护套可以防水和防尘。

**XBHX 新8型滑触线的详细介绍**

新型[滑触线](http://www.sute021.com/productID/plistone-2192189-1.html)详细介绍

    导体为铝质异型材：具有垂直方向和水平方向上的刚度，而且具有非常大的表面面积，可 以 保证充分的散热，导体内面压合有一不锈钢条：作为十分耐磨的接触面。 PVC 护套或 BAYBLEND 护套；可以根据规定的安全标准提供一定的防护等级，护套的形状使护套可以防水和防尘。新8型滑触线

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘滑导线一长度 6 米 | HXPnR-G | 630A | 800A | 1000A | 1250A |
| 带标准相线护套的部件号 | 新8型滑触线 | 345102 | 345205 | 345542 | 345606 |
| 带标准地线护套的部件号 | 新8型滑触线 | 345123 | 345249 | 345557 | 345645 |
| 带中等耐热护套的部件号 | 新8型滑触线 | 345104 | 345299 | 345513 | 345610 |
| 重量（ Kg ） |  | 10 ． 380 | 12 ． 660 | 17 ． 280 | 20 ． 580 |

技术参数：

　　重三型安全滑线符合下列国际安全标准：

　　NFC32-070-91 ， VDE0470 ， DIN53438 ， NFEN60529-29 ， NFEN60439-2-93

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑导线护套 | 标准型 | 中等耐热型 | 不同负荷量下能够允许的最高温度 | | | | | |
| 材料 | PVC | BAYBLEND | 负荷量 | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% |
| 电介质强度 | 180KV/ ㎝ | 240 KV/ ㎝ | 带绝缘护套 |  |  |  |  |  |
| 体积电阻率 | >10(11) Ω | >10 Ω / ㎝ | - 标准型 | 25 ° | 30 ° | 35 ° | 40 ° | 55 ° |
| VICAT 软化温度 | >10 Ω / ㎝ | 125 ° | - 中等耐热型 | 65 ° | 70 ° | 75 ° | 80 ° | 95 ° |
| 可燃性 | 自熄 | 自熄 |  |  |  |  |  |  |

新8型滑触线

